ГОСТ 24379.1-80

УДК 621.882.64:006.354 Группа Г31

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ

Конструкция и размеры

Foundation bolts. Design and dimensions

ОКП 12 8100

Дата введения 1982-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 августа 1980 г. № 133

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1991 г.

Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (в дальнейшем болты) диаметром резьбы от 12 до 140 мм по ГОСТ 24379.0-80, предназначенные для крепления строительных конструкций и оборудования.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 177-75 в части, касающейся предельных отклонений размеров, и СТ СЭВ 181-75 и СТ СЭВ 182-75 в части, касающейся основных размеров, диаметров и шагов метрической резьбы.

1. Конструкция и основные размеры

1.1. Типы, конструкция и основные размеры болтов должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип болта | Исполнение | Наименование болта | Номинальный диаметр резьбы, мм |
| 1 | 1 | Болты фундаментные изогнутые | 12-48 |
|  | 2 |  |  |
| 2 | 1 | Болты фундаментные с анкерной плитой | 16-48 |
|  | 2 |  | 56-90 |
|  | 3 |  | 100-140 |
| 3 | 1 | Болты фундаментные составные | 24-48 |
|  | 2 |  | 56-64 |
| 4 | 1 | Болты фундаментные съемные | 24-48 |
|  | 2 |  | 56-125 |
|  | 3 |  | 56-100 |
| 5 | - | Болты фундаментные прямые | 12-48 |
| 6 | 1 | Болты фундаментные с коническим концом | 12-48 |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

Типы и конструкция фундаментных болтов

Тип 1

Болты фундаментные изогнутые

Тип 2

Болты фундаментные с анкерной плитой

Тип 3

Болты фундаментные составные

Тип 4

Болты фундаментные съемные

Тип 5

Болт фундаментный прямой

Тип 6

Болты фундаментные

с коническим концом

Размеры для справок.

1-10 - шпилька; 11, 12 - плита анкерная; 13 - муфта;

14 - анкерная арматура; 15 - цанга разжимная;

16 - втулка коническая; 17 - шайба; 18 - гайка по ГОСТ 5915-70;

19 - гайка по ГОСТ 10605-72.

Черт. 1

1.2. Длина болтов и диаметр резьбы назначаются в зависимости от длины шпилек и диаметра их резьбы.

Пример условного обозначения болта типа 1, исполнения 1, диаметром резьбы мм, длиной мм, со шпилькой из стали марки Ст3пс2:

БОЛТ 1.1.М20Х800. Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-80

То же, болта типа 4, исполнения 2, диаметром резьбы мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной мм со шпилькой из стали марки 09Г2С-6:

БОЛТ 4.2.М100Х6Х1900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80

1.3. Общие технические условия - по ГОСТ 24379.0-80

1.4. Теоретическая масса болтов в сборе типов 1, 2, 5 и 6 дана в приложении 1.

Теоретическая масса болтов типов 3 и 4 указывается в рабочих чертежах.

1.5. Примеры установки болтов в фундаменты приведены в приложении 4.

2. Конструкция и размеры шпилек

2.1. Конструкция и размеры шпилек должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Шпильки (поз. 1-10 по черт. 1)

|  |
| --- |
| Поз. 1  |
|  |
| Поз. 2  |
|  |
| Поз. 3  |
|  |
| Поз. 4  |
|  |
| Поз. 5  |
|  |
| Поз. 6  |
|  |
| Поз. 7  |
|  |
| Поз. 8  |
|  |
| Поз. 9  |
|  |
| Поз. 10  |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Размер для справок.

Черт. 2

Таблица 2

мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НоминальныйДиаметр резьбы,  | Шаг резьбы |  |  |  |  |  |  | +IT17 |  |  |  |  | +IT17 |  |  |
|  | крупный | мелкий |  | h16 | H15 | h16 |  | IT17±\_\_\_\_\_\_\_2 |  | IT17±\_\_\_\_\_\_2 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Размер для справок. |
| 12 | 1,75 | - | 12 | - | - | - | 17 | 20 | 80 | 40 | 100 | 50 | 25 | 24 | - | - |
| 16 | 2 |  | 16 |  |  |  | 22 | 26 | 90 | 50 | 130 | 60 | 30 | 32 |  |  |
| 20 | 2,5 |  | 20 |  |  |  | 28 | 32 | 100 | 60 | 160 | 80 | 40 | 40 |  |  |
| 24 | 3 |  | 24 |  |  | 5 | 34 | 39 | 110 | 75 | 200 | 100 | 50 | 48 |  |  |
| 30 | 3,5 |  | 30 |  |  |  | 42 | 48 | 120 | 90 | 250 | 120 | 60 | 60 |  |  |
| 36 | 4 |  | 36 |  |  | 8 | 50 | 58 | 130 | 110 | 300 | 140 | 70 | 73 |  |  |
| 42 | 4,5 |  | 42 |  |  |  | 58 | 68 | 140 | 125 | 350 | 170 | 85 | 85 |  |  |
| 48 | 5 |  | 48 |  |  |  | 68 | 77 | 150 | 150 | 400 | 200 | 100 | 98 |  |  |
| 56 | 5,5 |  | 60 | 56 | 47,8 | 12 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 400 | 180 |
| 64 | 6 |  | 70 | 64 | 55 | 16 |  |  | 170 |  |  |  |  |  | 500 | 190 |
| 72 | - | 6 | 75 | 72 | 63 | 20 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 80 |  |  | 85 | 80 | 71 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  | 600 | 220 |
| 90 |  |  | 95 | 90 | 81 | 25 |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 800 | 230 |
| 100 |  |  | 105 | 100 | 91 |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  | 1000 | 250 |
| 110 |  |  | 120 | 110 | 101 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 260 |
| 125 |  |  | 130 | 125 | 116 | 30 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 140 |  |  | 145 | 140 | - | - |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  | 280 |

Продолжение табл. 2

мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы |  |  |  |  |  |  | h15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупный | мелкий | IT17±\_\_\_\_\_\_\_2 |  | IT16±\_\_\_\_\_\_2 |  |  |
| 12 | 1,75 | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 6 | 12 | 8 |
| 16 | 2 |  |  |  |  |  | 36 | 28 |  |  |  |  | 9 | 16 | 10 |
| 20 | 2,5 |  |  |  |  |  | 48 | 34 |  |  |  |  | 9 | 20 |  |
| 24 | 3 |  | 7 | 65 |  |  | 60 | 41 | 17 | 16 |  | 9 | 11 | 24 | 20 |
| 30 | 3,5 |  |  | 75 |  |  | 73 | 50 | 19 |  |  | 12 | 14 | 30 |  |
| 36 | 4 |  | 10 | 90 |  |  | 85 | 63 | 24 | 20 |  |  | 17 | 36 | 30 |
| 42 | 4,5 |  |  | 100 |  |  | 95 | 71 | 27 |  |  | 15 | 20 | 42 |  |
| 48 | 5 |  | 12 | 115 |  |  | 120 | 82 | 32 | 25 |  | 18 | 22 | 48 | 40 |
| 56 | 5,5 |  | 16 | 130 | 120 | 180 | - | - | 41 | 30 | 25 | 20 | - | - | - |
| 64 | 6 |  | 20 | 150 | 135 | 200 |  |  | 46 | 40 | 35 | 25 |  |  |  |
| 72 | - | 6 |  |  | 155 | 240 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 25 |  | 180 | 280 |  |  | 65 | 50 | 45 | 35 |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 200 | 300 |  |  | 75 |  |  | 40 |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 220 | 340 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | 30 |  | 240 | 370 |  |  | 95 | 60 | 55 | 45 |  |  |  |
| 140 |  |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  |

Пример условного обозначения шпильки поз. 1, диаметром резьбы мм, длиной мм, из стали марки Ст3пс2:

*ШПИЛЬКА* 1.М20 Х 800 Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-80

То же, поз. 4, диаметром резьбы мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной мм, из стали марки 09Г2С-6:

*ШПИЛЬКА* 4.М100 Х 6 Х 3150.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80

2.2. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82 и ГОСТ 25348-82.

2.3. Резьба - по ГОСТ 24705-81, поле допуска - по ГОСТ 16093-81.

2.4. Размеры сбегов резьбы и фасок - по ГОСТ 10549-80.

2.5. Длина шпилек (кроме поз. 5 и 6) и их теоретическая масса приведены в приложении 2.

Для шпилек (поз. 5 и 6) длина и теоретическая масса указываются в рабочих чертежах.

2.6. Допускается по соглашению между потребителем и предприятием-изготовителем изготовление шпилек другой длины.

3. Конструкция и размеры анкерных плит

3.1. Конструкция и размеры анкерных плит (поз. 11) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3, плит (поз. 12) - на черт. 4 и в табл. 4.

Плита анкерная (поз. 11 по черт. 1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Размер для справок.

Черт. 3

Таблица 3

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы шпильки  | Н17 | IT17±\_\_\_\_\_\_\_2 |  | Теоретическая масса плиты, кг |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Размер для справок. |
| 16 | 22 | 65 | 14 | 0,42 |
| 20 | 26 | 80 | 16 | 0,74 |
| 24 | 32 | 100 | 18 | 1,30 |
| 30 | 38 | 120 | 20 | 2,08 |
| 36 | 45 | 150 | 20 | 3,28 |
| 42 | 50 | 170 | 25 | 5,29 |
| 48 | 60 | 190 | 28 | 7,31 |
| 56 | 66 | 220 | 32 | 11,21 |
| 64 | 74 | 260 | 36 | 17,80 |
| 72 | 82 | 300 | 40 | 26,41 |
| 80 | 90 | 320 | 45 | 33,70 |
| 90 | 100 | 360 | 50 | 47,50 |

Плита анкерная (поз. 12 по черт. 1)

Черт. 4

Таблица 4

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы шпильки  |  |  |  |  | Теоретическая масса плиты, кг |
| 100 | 135 | 625 | 220 | 130 | 94,27 |
| 110 | 145 | 650 | 230 | 135 | 100,32 |
| 125 | 165 | 675 | 240 | 135 | 106,70 |
| 140 | 185 | 700 | 290 | 145 | 125,50 |

Пример условного обозначения анкерной плиты (поз. 11), размером мм:

*ПЛИТА* 150 ГОСТ 24379.1-80

То же, поз. 12, наружным диаметром мм:

*ПЛИТА* 625 ГОСТ 24379.1-80

3.2. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82.

3.3. Отливку выполнять по 3-му классу точности ГОСТ 26645-85.

3.4. Формовочные уклоны - по ГОСТ 3212-80.

3.5. Литейные радиусы - 5 мм.

3.6. Параметры шероховатости поверхностей литых анкерных плит должны быть не более мкм по ГОСТ 2789-73.

4. Конструкция и размеры муфты

4.1. Конструкция и размеры муфты должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5.

Муфта (поз. 13 по черт. 1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Размеры для справок.

Черт. 5

Таблица 5

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы  |  | +IТ17 |  | Теоретическая масса муфты, кг |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Размеры для справок. |
| 24 | 50 | 120 | 2 | 1,42 |
| 30 | 60 | 140 | 3 | 2,35 |
| 36 | 70 | 170 | 4 | 3,78 |
| 42 | 80 | 190 | 5 | 5,43 |
| 48 | 90 | 220 | 6 | 7,36 |
| 56 | 100 | 250 | 8 | 10,58 |
| 64 | 110 | 280 | 8 | 13,82 |

Пример условного обозначения муфты из стали марки Ст3пс2 для шпильки мм:

*МУФТА* М24.Ст3пс2 ГОСТ 24379.1-80

4.2. Муфты должны изготовляться из круглой стали по ГОСТ 2590-88, обычной точности прокатки.

4.3. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82.

4.4. Резьба - по ГОСТ 24705-81 с крупным шагом, после допуска 7Н - по ГОСТ 16093-81

4.5. Размеры фасок резьбы - по ГОСТ 10549-80.

5. Конструкция и размеры анкерной арматуры

5.1. Конструкция анкерной арматуры должна соответствовать указанной на черт. 6.

Арматура анкерная (поз. 14 по черт. 1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Размеры для справок.

1 - труба (черт. 7); 2 - составная анкерная плита (черт. 8);

3 - литая анкерная плита (черт. 9); 4 - сварная анкерная плита (черт. 10);

 5 - заглушка (черт. 13).

Черт. 6

5.2. Длина анкерной арматуры назначается по длине трубы, диаметр резьбы отверстия - по диаметру резьбы шпильки.

5.3. Конструкция и размеры трубы (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 6

Трубы должны приниматься по ГОСТ 10704-76.

5.4. Конструкция и размеры составной анкерной плиты (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 7.

Труба (поз. 1 по черт. 6)

Черт. 7

Таблица 6

мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр резьбы шпильки  | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Диаметр и толщина стенки трубы  | 60X3,5 | 89X4 | 102X4 | 114X4,5 | 127X4,5 | 140X4,5 | 152X5 | 168X5 | 180X5 | 203X6 |

Плита анкерная составная (поз. 2 по черт. 6)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Размеры для справок

1 - гайка по ГОСТ 5915-70

Черт. 8

Таблица 7

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы  | Н16 |  |  | IТ17±\_\_\_\_\_\_2 | Теоретическая масса плиты, кг |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Размеры для справок |
| 24 | 32 | 37 | 18 | 140 | 2,61 |
| 30 | 38 | 44 | 20 | 160 | 3,28 |
| 36 | 45 | 49 | 20 | 180 | 4,96 |
| 42 | 50 | 59 | 25 | 200 | 7,65 |
| 46 | 60 | 63 | 25 | 240 | 10,98 |

5.5. Конструкция и размеры литой анкерной плиты (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 8.

Плита анкерная литая (поз. 3 по черт. 6)

Черт. 9

Таблица 8

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса плиты, кг |
|  | крупный | мелкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 5,5 | - | 80 | 100 | 115 | 80 | 106 | 300 | 105 | 150 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 26 |
| 64 | 6 |  | 85 | 105 | 125 | 90 | 120 | 350 | 120 | 170 | 50 | 40 | 45 |  |  | 38 |
| 72 | - | 6 | 100 | 125 | 150 | 100 | 133 | 400 | 130 | 200 |  | 50 | 50 | 25 |  | 57 |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 90 |  |  | 120 | 150 | 180 | 120 | 158 | 450 | 150 | 230 |  |  | 60 | 30 | 25 | 89 |
| 100 |  |  | 130 | 170 | 190 | 150 | 174 | 500 | 160 | 240 | 60 |  | 70 |  | 40 | 117 |
| 110 |  |  | 145 | 185 | 210 | 165 | 185 | 550 | 180 | 270 |  |  | 75 | 35 | 45 | 158 |
| 125 |  |  | 150 | 190 | 230 | 180 | 210 | 600 | 190 | 290 |  |  | 80 |  | 50 | 195 |

5.6. Конструкция и размеры сварной анкерной плиты (поз. 4) должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 9.

Сверление отверстия в анкерной плите производится после приварки втулки и ребер.

Плита анкерная сварная (поз. 4 по черт. 6)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Размеры для справок.

1 - ребро (черт. 11); 2 - втулка (черт. 12).

Черт. 10

Таблица 9

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы  | Шаг резьбы | IТ17±\_\_\_\_\_2 |  |  |  |  | Теоретическая масса плиты, кг |
|  | крупный | мелкий |  | Н16 |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Размеры для справок. |
| 56 | 5,5 | - | 280 | 106 | 76 | 110 | 20 | 16,61 |
| 64 | 6 |  | 300 | 120 | 84 | 120 |  | 19,71 |
| 72 | - | 6 | 340 | 133 | 92 | 135 | 25 | 31,24 |
| 80 |  |  | 400 | 145 | 100 | 145 |  | 43,01 |
| 90 |  |  | 420 | 158 | 110 | 170 | 30 | 59,19 |
| 100 |  |  | 450 | 174 | 120 | 180 |  | 71,21 |

5.6.1. Конструкция и размеры ребра должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 10.

Ребро (поз. 1 по черт. 10)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Размеры для справок.

Черт. 11

Таблица 10

мм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы отверстия в анкерной плите  | IТ17±\_\_\_\_\_\_\_2 | Толщина  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Размеры для справок |
| 56 | 80 | 10 |
| 64 | 90 |  |
| 72 | 100 |  |
| 80 | 110 | 16 |
| 90 | 130 |  |
| 100 | 140 |  |

5.6.2. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 11.

Втулка (поз. 2 по черт. 10)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Размер для справок.

Черт. 12

Таблица 11

мм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы  | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
| Диаметр заготовки  | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 | 180 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Размер для справок |
| +IТ17 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |

5.7. Конструкция и размеры заглушки (поз. 5) должны соответствовать указанным на черт. 13 и в табл. 12 для трубы и в табл. 13 для анкерной плиты.

Заглушка (поз. 5 по черт. 6)

Черт. 13

Таблица 12

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба  | 60Х3,5 | 89Х4 | 102Х4 | 114Х4,5 | 127Х4,5 | 140Х4,5 | 152Х5 | 108Х5 | 180Х5 | 203Х6 |
| h16 | 56 | 85 | 98 | 110 | 122 | 135 | 147 | 163 | 175 | 198 |
| Теоретическая масса, кг. | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,49 | 0,57 | 0,72 |

Таблица 13

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы под анкерную плиту  | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| h16 | 90 | 95 | 115 | 130 | 150 | 160 | 170 |
| Теоретическая масса, кг | 0,15 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,42 | 0,47 | 0,53 |

Пример условного обозначения анкерной арматуры исполнения 1, под шпильку мм, длиной мм:

*АРМАТУРА АНКЕРНАЯ* 1.М24Х400 ГОСТ 24379.1-80

То же, исполнения 2, под шпильку мм, длиной мм:

*АРМАТУРА АНКЕРНАЯ* 2.М64Х2000 ГОСТ 24379.1-80

То же, исполнения 3, под шпильку мм с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной мм:

5.8. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 25347-82 и ГОСТ 25348-82.

5.9. Резьба - по ГОСТ 24705-81, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-81.

5.10. Предельные отклонения размеров литой плиты по 3-му классу точности ГОСТ 26645-85.

5.11. Размеры фасок резьбы - по ГОСТ 10549-80.

5.12. Неуказанные литейные радиусы 5 мм.

5.13. Теоретическая масса анкерной арматуры и труб приведена в приложении 3.

6. Конструкция и размеры разжимной цанги

6.1. Конструкция и размеры разжимной цанги должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 14.

Цанга разжимная (поз. 15 по черт. 1)

Черт. 14

Таблица 14

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы шпильки  | h16 | Н16 |  |  |  |  |  |  |  |  | IТ16±\_\_\_\_\_2 | ,не более | Теоретическая масса цанги, кг |
|  |  |  | h16 | IТ16±\_\_\_\_\_\_2 |  |  |  |
| 12 | 17 | 12,5 | 15 | 16,5 | 36 | 30 | 24 | 16 | 11 | 7 | 0,5 | 0,8 | 0,03 |
| 16 | 24 | 17,0 | 20 | 23,2 | 45 | 36 | 30 | 21 | 14 | 10 | 0,8 | 1,0 | 0,08 |
| 20 | 30 | 21,0 | 25 | 29,0 | 60 | 48 | 40 | 26 | 18 | 12 | 1,0 | 1,2 | 0,17 |
| 24 | 34 | 25,0 | 30 | 32,5 | 75 | 60 | 54 | 31 | 22 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,25 |
| 30 | 42 | 32,0 | 37 | 32,5 | 90 | 72 | 60 | 39 | 27 | 18 | 1,5 | 1,5 | 0,41 |
| 36 | 50 | 38,0 | 42 | 48,0 | 105 | 84 | 70 | 47 | 33 | 22 | 2,0 | 1,5 | 0,68 |
| 42 | 58 | 44,0 | 52 | 55,5 | 120 | 96 | 80 | 55 | 39 | 25 | 2,5 | 2,0 | 1,06 |
| 48 | 68 | 50,0 | 60 | 65,0 | 150 | 120 | 100 | 63 | 43 | 29 | 3,0 | 2,0 | 1,96 |

6.2. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82.

Пример условного обозначения разжимной цанги для шпильки мм:

*ЦАНГА* М24 ГОСТ 24379.1-80

7. Конструкция и размеры конической втулки

7.1. Конструкция и размеры конической втулки должны соответствовать указанным на черт. 15 и в табл. 15.

Втулка коническая (поз. 16 по черт. 1)

Черт. 15

Таблица 15

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы  | h16 |  |  | Теоретическая масса втулки, кг |
|  |  | IТ16±\_\_\_\_\_\_2 |  |
| 12 | 22 | 24 | 20 | 0,03 |
| 16 | 29 | 32 | 28 | 0,06 |
| 20 | 35 | 40 | 34 | 0,11 |
| 24 | 42 | 48 | 41 | 0,20 |
| 30 | 52 | 60 | 51 | 0,36 |
| 36 | 62 | 72 | 61 | 0,67 |
| 42 | 72 | 84 | 71 | 0,94 |
| 48 | 82 | 96 | 82 | 1,41 |

Пример условного обозначения конической втулки под шпильку мм:

*ВТУЛКА* М24 ГОСТ 24379.1-80

7.2. Предельные отклонения размеров - по ГОСТ 25347-82.

7.3. Резьба - по ГОСТ 24705-81, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-81.

7.4. Размеры фасок резьбы по ГОСТ 10549-80.

8. Конструкция и размеры шайбы

8.1. Шайбы при нормальных отверстиях в приливах оборудования следует применять по ГОСТ 11371-78, при увеличенных отверстиях в приливах оборудования - по настоящему стандарту.

8.2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 16.

Шайба (поз. 17 по черт. 1)

Черт. 16

Таблица 16

Размеры, мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы шпильки  | Н16 | h16 |  | Предельное радиальное биение | Теоретическая масса шайбы, кг |
| 12 | 13 | 36 | 3 | 0,5 | 0,021 |
| 16 | 17 | 42 | 4 | 0,6 | 0,050 |
| 20 | 21 | 45 | 8 |  | 0,076 |
| 24 | 25 | 55 |  |  | 0,120 |
| 30 | 32 | 80 | 10 | 0,7 | 0,330 |
| 36 | 38 | 90 |  |  | 0,410 |
| 42 | 44 | 95 | 14 |  | 0,610 |
| 48 | 50 | 105 |  |  | 0,740 |
| 56 | 60 | 115 | 16 | 0,8 | 0,950 |
| 64 | 68 | 130 |  |  | 1,210 |
| 72 | 76 | 140 | 18 |  | 1,530 |
| 80 | 85 | 160 | 20 | 0,9 | 2,270 |
| 90 | 95 | 180 |  |  | 2,880 |
| 100 | 105 | 190 | 22 |  | 3,400 |
| 110 | 115 | 200 |  |  | 3,630 |
| 125 | 130 | 240 | 25 | 1,0 | 6,300 |
| 140 | 145 | 270 |  |  | 7,990 |

Пример условного обозначения шайбы для шпильки диаметром резьбы мм:

*ШАЙБА* М12 ГОСТ 24379.1-80

Приложение 1

Справочное

Таблица 1

Теоретическая масса болтов типов 1, 2, 5 и 6

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\* болта , мм | Теоретическая масса болта типа 1, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |
|  | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 | 42 | 48 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69 |
| 300 | 0,35 | 0,66 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 0,44 | 0,82 | 1,32 | - | - | - | - | - |
| 500 | 0,52 | 0,97 | 1,57 | 2,35 | - | - | - | - |
| 600 | 0,61 | 1,13 | 1,81 | 2,71 | 4,55 | - | - | - |
| 710 | 0,71 | 1,31 | 2,09 | 3,10 | 5,16 | 7,59 | - | - |
| 800 | 0,79 | 1,45 | 2,31 | 3,42 | 5,66 | 8,31 | 11,81 | - |
| 900 | 0,88 | 1,60 | 2,55 | 3,77 | 6,22 | 9,10 | 12,89 | 17,41 |
| 1000 | 0,97 | 1,77 | 2,80 | 4,13 | 6,77 | 9,91 | 13,98 | 18,83 |
| 1120 | - | 1,95 | 3,10 | 4,56 | 7,43 | 10,85 | 15,29 | 20,53 |
| 1250 | - | 2,15 | 3,43 | 5,03 | 8,15 | 11,88 | 16,71 | 22,38 |
| 1320 | - | - | 3,60 | 5,28 | 8,53 | 12,43 | 17,47 | 23,37 |
| 1400 | - | - | 3,79 | 5,55 | 8,99 | 13,10 | 18,33 | 24,51 |
| 1500 | - | - | - | 5,90 | 9,54 | 13,90 | 19,42 | 25,93 |
| 1600 | - | - | - | 6,26 | 10,10 | 14,70 | 20,50 | 27,35 |
| 1700 | - | - | - | 6,61 | 10,65 | 15,50 | 21,59 | 28,77 |
| 1800 | - | - | - | - | 11,21 | 16,29 | 22,68 | 30,19 |
| 1900 | - | - | - | - | 11,76 | 17,09 | 23,76 | 31,61 |
| 2000 | - | - | - | - | 12,32 | 17,89 | 24,85 | 33,03 |
| 2120 | - | - | - | - | - | 18,85 | 26,16 | 34,73 |
| 2240 | - | - | - | - | - | 19,81 | 27,47 | 36,44 |
| 2300 | - | - | - | - | - | 20,29 | 28,11 | 37,29 |
| 2360 | - | - | - | - | - | - | 28,76 | 38,07 |
| 2500 | - | - | - | - | - | - | 30,29 | 40,13 |
| 2650 | - | - | - | - | - | - | - | 42,26 |
| 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 44,39 |

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\*  | Теоретическая масса болта типа 2, кг, исполнений |
| Болта , | 1 | 2 | 3 |
| мм | Номинальный диаметр резьбы , мм |
|  | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |
| 200 | 0,92 | 1,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 0,99 | 1,69 | 2,74 | 4,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 1,07 | 1,81 | 2,91 | 4,98 | 7,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 1,15 | 1,93 | 3,09 | 5,25 | 7,99 | 12,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 1,23 | 2,06 | 3,27 | 5,53 | 8,39 | 12,75 | 17,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 1,31 | 2,18 | 3,35 | 5,81 | 8,79 | 13,29 | 18,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1,39 | 2,30 | 3,62 | 6,08 | 9,19 | 13,84 | 18,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 1,55 | 2,55 | 3,98 | 6,64 | 9,99 | 14,92 | 20,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | 1,72 | 2,82 | 4,37 | 7,25 | 10,87 | 16,12 | 21,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 1,86 | 3,04 | 4,69 | 7,75 | 11,59 | 17,10 | 23,23 | 33,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 2,02 | 3,29 | 5,04 | 8,30 | 12,39 | 18,18 | 24,66 | 35,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 2,18 | 3,53 | 5,40 | 8,86 | 13,18 | 19,27 | 26,07 | 38,43 | 53,60 | 71,35 | - | - | - | - | - | - |
| 1120 | 2,37 | 3,84 | 5,83 | 9,53 | 14,14 | 20,57 | 27,79 | 40,14 | 56,52 | 74,66 | - | - | - | - | - | - |
| 1250 | 2,57 | 4,15 | 6,29 | 10,25 | 15,19 | 21,99 | 29,63 | 43,98 | 59,20 | 79,16 | 98,8 | - | - | - | - | - |
| 1320 | - | 4,32 | 6,54 | 10,64 | 15,75 | 22,75 | 30,63 | 44,58 | 62,56 | 80,92 | 101,9 | - | - | - | - | - |
| 1400 | - | 4,52 | 6,82 | 11,07 | 16,38 | 23,62 | 31,75 | 47,30 | 65,58 | 85,22 | 107,7 | 141,9 | - | - | - | - |
| 1500 | - | 4,77 | 7,10 | 11,63 | 17,18 | 24,71 | 33,17 | 48,57 | 67,58 | 87,16 | 109,4 | 144,6 | - | - | - | - |
| 1600 | - | - | 7,53 | 12,18 | 17,98 | 25,79 | 34,59 | 51,74 | 71,71 | 92,1 | 116,7 | 153,0 | 219,1 | 252,6 | - | - |
| 1700 | - | - | 7,88 | 12,74 | 18,77 | 26,88 | 36,17 | 53,96 | 75,48 | 95,6 | 121,1 | 158,6 | 225,8 | 261,5 | - | - |
| 1800 | - | - | - | 13,29 | 19,57 | 27,97 | 37,42 | 56,18 | 77,75 | 99,0 | 125,6 | 164,1 | 232,6 | 270,3 | 329,3 | 408,3 |
| 1900 | - | - | - | 13,85 | 20,57 | 29,05 | 38,84 | 58,40 | 81,52 | 102,5 | 130,0 | 169,6 | 239,4 | 280,3 | 339,8 | 421,3 |
| 2000 | - | - | - | - | 21,17 | 30,14 | 40,26 | 60,61 | 83,79 | 106,0 | 134,5 | 175,3 | 246,3 | 288,1 | 350,1 | 434,2 |
| 2120 | - | - | - | - | 22,13 | 31,44 | 41,98 | 63,11 | 87,25 | 109,6 | 139,3 | 181,3 | 254,3 | 298,7 | 362,6 | 449,7 |
| 2240 | - | - | - | - | 23,09 | 32,75 | 43,68 | 65,69 | 91,7 | 114,3 | 145,2 | 188,6 | 262,5 | 310,3 | 375,3 | 465,3 |
| 2500 | - | - | - | - | - | 35,57 | 47,37 | 71,71 | 98,9 | 123,3 | 156,7 | 203,1 | 280,2 | 332,5 | 402,2 | 499,0 |
| 2800 | - | - | - | - | - | - | 51,63 | 78,36 | 108,0 | 133,7 | 170,1 | 219,8 | 300,6 | 359,1 | 433,4 | 537,8 |
| 3150 | - | - | - | - | - | - | - | 86,02 | 118,5 | 145,9 | 185,7 | 242,0 | 324,4 | 391,1 | 470,1 | 583,2 |
| 3350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,2 | 203,5 | 261,4 | 351,6 | 426,6 | 511,9 | 636,0 |
| 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286,5 | 382,1 | 465,6 | 558,4 | 693,3 |
| 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,1 | 509,9 | 610,5 | 758,1 |
| 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662,5 | 822,9 |

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\* болта , мм | Теоретическая масса болта типа 5, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |
|  | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |
| 150 | 0,18 | 0,36 | 0,57 | - | - | - | - | - |
| 200 | 0,23 | 0,44 | 0,69 | 1,04 | - | - | - | - |
| 250 | 0,27 | 0,51 | 0,82 | 1,22 | 2,17 | - | - | - |
| 300 | 0,32 | 0,59 | 0,94 | 1,39 | 2,44 | 3,56 | - | - |
| 350 | 0,36 | 0,67 | 1,06 | 1,57 | 2,72 | 3,96 | 5,66 | - |
| 400 | 0,40 | 0,75 | 1,19 | 1,75 | 3,00 | 4,35 | 6,21 | 8,33 |
| 450 | 0,45 | 0,83 | 1,31 | 1,93 | 3,28 | 4,75 | 6,75 | 9,04 |
| 500 | - | 0,91 | 1,43 | 2,10 | 3,55 | 5,15 | 7,30 | 9,75 |
| 600 | - | 1,07 | 1,68 | 2,46 | 4,11 | 5,95 | 8,38 | 11,17 |
| 710 | - | - | 1,95 | 2,85 | 4,72 | 6,83 | 9,54 | 12,73 |
| 800 | - | - | 2,17 | 3,17 | 5,22 | 7,55 | 10,56 | 13,98 |
| 900 | - | - | - | 3,52 | 5,77 | 8,35 | 11,64 | 15,43 |
| 1000 | - | - | - | - | 6,33 | 9,15 | 12,73 | 16,85 |
| 1120 | - | - | - | - | 6,99 | 10,11 | 14,04 | 18,55 |
| 1250 | - | - | - | - | - | 11,14 | 15,45 | 20,40 |
| 1320 | - | - | - | - | - | - | 16,21 | 21,39 |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | 22,53 |

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\*  | Теоретическая масса болта типа 6, кг, исполнений |
| болта , | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| мм | Номинальный диаметр резьбы , мм |
|  | 12 | 16 | 20 | 24 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |
| 150 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,55 | 0,50 | 0,47 | 0,92 | 0,80 | 0,75 | - | - | - |
| 250 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,63 | 0,57 | 0,55 | 1,04 | 0,93 | 0,87 | 1,57 | 1,42 | 1,32 |
| 300 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,71 | 0,65 | 0,63 | 1,17 | 1,05 | 1,00 | 1,75 | 1,59 | 1,50 |
| 350 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,78 | 0,73 | 0,70 | 1,29 | 1,17 | 1,12 | 1,93 | 1,77 | 1,68 |
| 400 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,86 | 0,81 | 0,73 | 1,41 | 1,30 | 1,24 | 2,11 | 1,97 | 1,86 |
| 450 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,94 | 0,89 | 0,86 | 1,54 | 1,42 | 1,37 | 2,28 | 2,13 | 2,03 |
| 500 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 1,02 | 0,97 | 0,94 | 1,66 | 1,54 | 1,49 | 2,46 | 2,30 | 2,21 |
| 600 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,91 | 1,79 | 1,74 | 2,82 | 2,63 | 2,57 |
| 710 | - | - | - | 1,35 | 1,30 | 1,27 | 2,18 | 2,06 | 2,01 | 3,21 | 3,05 | 2,95 |
| 800 | - | - | - | - | - | - | 2,40 | 2,28 | 2,23 | 3,53 | 3,37 | 3,28 |
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,88 | 3,72 | 3,63 |

Продолжение табл. 4

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\*  | Теоретическая масса болта типа 6, кг, исполнений |
| болта , | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| мм | Номинальный диаметр резьбы , мм |
|  | 30 | 36 | 42 | 48 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |
| 250 | 2,77 | 2,53 | 2,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 3,05 | 2,81 | 2,64 | 4,58 | 4,23 | 3,90 | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 3,33 | 3,03 | 2,92 | 4,98 | 4,62 | 4,30 | 7,27 | 6,61 | 6,21 | - | - | - |
| 400 | 3,60 | 3,36 | 3,19 | 5,97 | 5,02 | 4,69 | 7,82 | 7,15 | 6,76 | 11,14 | 9,74 | 9,18 |
| 450 | 3,83 | 3,64 | 3,47 | 5,77 | 5,42 | 5,09 | 8,36 | 7,69 | 7,30 | 11,35 | 10,45 | 9,89 |
| 500 | 4,16 | 3,91 | 3,75 | 6,17 | 5,82 | 5,49 | 8,90 | 8,24 | 7,84 | 12,51 | 11,16 | 10,55 |
| 600 | 4,71 | 4,47 | 4,30 | 6,96 | 6,62 | 6,28 | 9,99 | 9,32 | 8,93 | 13,98 | 12,53 | 12,02 |
| 710 | 5,33 | 5,08 | 4,92 | 7,85 | 7,50 | 7,17 | 11,19 | 10,52 | 10,13 | 15,54 | 14,14 | 13,58 |
| 800 | 5,82 | 5,58 | 5,41 | 8,56 | 8,22 | 7,88 | 12,17 | 11,50 | 11,11 | 16,82 | 15,42 | 14,86 |
| 900 | 6,38 | 6,13 | 5,97 | 9,36 | 9,02 | 8,68 | 13,25 | 12,58 | 12,19 | 18,24 | 16,85 | 16,28 |
| 1000 | 6,93 | 6,69 | 6,52 | 10,16 | 9,81 | 9,48 | 14,34 | 13,67 | 13,28 | 19,65 | 18,26 | 17,70 |
| 1120 | 7,59 | 7,36 | 7,18 | 11,12 | 10,77 | 10,44 | 15,64 | 14,97 | 14,58 | 21,36 | 19,98 | 19,40 |
| 1250 | - | - | - | 12,16 | 11,82 | 11,48 | 17,06 | 16,39 | 16,00 | 23,21 | 21,82 | 21,25 |
| 1320 | - | - | - | - | - | - | 17,82 | 17,15 | 16,76 | 24,20 | 22,82 | 22,24 |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,34 | 23,94 | 23,38 |

Приложение 2

Справочное

Таблица 1

Теоретическая масса шпилек (поз. 1-4; 7-10)

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\* шпильки , мм | Теоретическая масса шпильки (поз. 1 и 2), кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |
|  | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |
| 300 | 0,30 | 0,54 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 0,39 | 0,70 | 1,12 | - | - | - | - | - |
| 500 | 0,47 | 0,85 | 1,37 | 2,02 | - | - | - | - |
| 600 | 0,56 | 1,01 | 1,61 | 2,38 | 3,77 | - | - | - |
| 710 | 0,66 | 1,19 | 1,89 | 2,77 | 4,38 | 6,43 | - | - |
| 800 | 0,74 | 1,33 | 2,11 | 3,09 | 4,88 | 7,15 | 9,95 | - |
| 900 | 0,83 | 1,48 | 2,35 | 3,44 | 5,44 | 7,95 | 11,03 | 14,76 |
| 1000 | 0,92 | 1,65 | 2,60 | 3,80 | 5,99 | 8,74 | 12,12 | 16,18 |
| 1120 | - | 1,84 | 2,90 | 4,23 | 6,65 | 9,69 | 13,43 | 17,63 |
| 1250 | - | 2,05 | 3,23 | 4,70 | 7,37 | 10,72 | 14,35 | 19,73 |
| 1320 | - | - | 3,40 | 4,95 | 7,75 | 11,27 | 15,61 | 20,72 |
| 1400 | - | - | 3,59 | 5,22 | 8,21 | 11,94 | 16,47 | 21,36 |
| 1500 | - | - | - | 5,57 | 8,76 | 12,74 | 17,56 | 23,28 |
| 1600 | - | - | - | 5,93 | 9,32 | 13,54 | 18,64 | 24,70 |
| 1700 | - | - | - | 6,28 | 9,87 | 14,34 | 19,73 | 26,12 |
| 1800 | - | - | - | - | 10,43 | 15,13 | 20,82 | 27,54 |
| 1900 | - | - | - | - | 10,96 | 15,93 | 21,90 | 28,96 |
| 2000 | - | - | - | - | 11,54 | 16,73 | 22,99 | 30,38 |
| 2120 | - | - | - | - | - | 17,69 | 24,30 | 32,08 |
| 2240 | - | - | - | - | - | 18,64 | 25,61 | 33,79 |
| 2300 | - | - | - | - | - | 19,13 | 26,25 | 34,64 |
| 2360 | - | - | - | - | - | - | 26,90 | 35,45 |
| 2500 | - | - | - | - | - | - | 28,43 | 37,48 |
| 2650 | - | - | - | - | - | - | - | 39,61 |
| 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 41,71 |

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\* шпильки ,  | Теоретическая масса шпильки (поз. 3, 4, 7 и 9), кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |
| мм | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |
| 150 | 0,13 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 0,18 | 0,32 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 0,22 | 0,39 | 0,62 | 0,89 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 0,27 | 0,47 | 0,74 | 1,06 | 1,67 | 2,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 0,31 | 0,55 | 0,86 | 1,24 | 1,94 | 2,79 | 3,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 0,35 | 0,63 | 0,99 | 1,42 | 2,22 | 3,19 | 4,35 | 5,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 0,40 | 0,71 | 1,11 | 1,60 | 2,50 | 3,59 | 4,89 | 6,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 0,44 | 0,79 | 1,23 | 1,77 | 2,77 | 3,99 | 5,44 | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 0,53 | 0,95 | 1,48 | 2,13 | 3,33 | 4,79 | 6,52 | 8,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | - | 1,12 | 1,75 | 2,52 | 3,94 | 5,67 | 7,72 | 10,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | - | 1,26 | 1,97 | 2,84 | 4,44 | 6,39 | 8,70 | 11,36 | 16,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | - | 1,42 | 2,22 | 3,19 | 4,99 | 7,19 | 9,78 | 12,79 | 18,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | - | 1,58 | 2,46 | 3,55 | 5,55 | 7,98 | 10,87 | 14,20 | 20,47 | 26,63 | 33,33 | - | - | - | - | - | - |
| 1120 | - | 1,77 | 2,76 | 3,98 | 6,22 | 8,94 | 12,17 | 15,92 | 23,13 | 30,67 | 37,49 | - | - | - | - | - | - |
| 1250 | - | 1,97 | 3,08 | 4,44 | 6,94 | 9,99 | 13,59 | 17,76 | 26,02 | 33,35 | 41,99 | 51,23 | - | - | - | - | - |
| 1320 | - | - | 3,25 | 4,69 | 7,33 | 10,55 | 14,35 | 18,76 | 27,57 | 36,71 | 43,75 | 54,35 | - | - | - | - | - |
| 1400 | - | - | 3,45 | 4,97 | 7,76 | 11,18 | 15,22 | 19,88 | 29,34 | 38,71 | 46,52 | 57,91 | 71,5 | - | - | - | - |
| 1500 | - | - | 3,70 | 5,32 | 8,32 | 11,98 | 16,31 | 21,30 | 31,56 | 41,73 | 49,99 | 62,36 | 77,1 | - | - | - | - |
| 1600 | - | - | - | 5,68 | 8,87 | 12,78 | 17,39 | 22,72 | 33,78 | 44,74 | 53,45 | 66,81 | 82,7 | 100,7 | 123,8 | - | - |
| 1700 | - | - | - | 6,03 | 9,43 | 13,57 | 18,48 | 24,13 | 36,00 | 47,76 | 56,91 | 71,26 | 88,3 | 107,5 | 132,7 | - | - |
| 1800 | - | - | - | - | 9,98 | 14,37 | 19,57 | 25,55 | 38,22 | 50,78 | 60,38 | 75,72 | 93,8 | 114,3 | 141,6 | 177,3 | 221,8 |
| 1900 | - | - | - | - | 10,54 | 15,17 | 20,65 | 26,97 | 40,44 | 53,80 | 63,84 | 80,17 | 99,3 | 121,1 | 150,5 | 187,8 | 234,8 |
| 2000 | - | - | - | - | - | 15,97 | 21,74 | 28,39 | 42,65 | 56,82 | 67,31 | 84,62 | 104,9 | 127,9 | 159,3 | 198,2 | 247,7 |
| 2120 | - | - | - | - | - | 16,93 | 23,04 | 30,10 | 45,31 | 60,44 | 71,47 | 89,96 | 111,6 | 136,0 | 169,9 | 210,7 | 263,2 |
| 2240 | - | - | - | - | - | 17,89 | 24,35 | 31,80 | 47,98 | 64,07 | 75,63 | 95,30 | 118,3 | 144,2 | 180,5 | 223,3 | 278,8 |
| 2500 | - | - | - | - | - | - | 27,17 | 35,49 | 53,75 | 71,92 | 84,64 | 106,90 | 132,8 | 161,9 | 203,7 | 250,2 | 312,5 |
| 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 39,75 | 60,40 | 80,98 | 95,04 | 120,20 | 149,5 | 182,3 | 230,3 | 281,5 | 351,4 |
| 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,22 | 91,70 | 107,20 | 135,80 | 171,7 | 206,1 | 261,3 | 318,1 | 396,7 |
| 3550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,15 | 153,60 | 191,1 | 233,3 | 296,7 | 359,9 | 448,5 |
| 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216,2 | 263,8 | 336,8 | 406,4 | 506,9 |
| 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297,8 | 381,2 | 458,5 | 571,6 |
| 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510,6 | 636,4 |

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\* шпильки , мм | Теоретическая масса шпильки (поз. 8 и 10), кг, при номинальном диаметре резьбы , мм |
|  | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |
| 150 | 0,15 | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 0,19 | 0,35 | 0,55 | - | - | - | - | - |
| 250 | 0,24 | 0,43 | 0,67 | 0,99 | 1,58 | - | - | - |
| 300 | 0,28 | 0,51 | 0,80 | 1,17 | 1,86 | 2,74 | - | - |
| 350 | 0,32 | 0,58 | 0,92 | 1,35 | 2,14 | 3,14 | 4,35 | - |
| 400 | 0,37 | 0,66 | 1,04 | 1,53 | 2,41 | 3,53 | 4,90 | 6,53 |
| 450 | 0,41 | 0,74 | 1,17 | 1,70 | 2,69 | 3,93 | 5,44 | 7,24 |
| 500 | 0,46 | 0,82 | 1,29 | 1,88 | 2,97 | 4,33 | 5,98 | 7,90 |
| 600 | 0,55 | 0,98 | 1,54 | 2,24 | 3,53 | 5,12 | 7,07 | 9,37 |
| 710 | - | 1,15 | 1,81 | 2,63 | 4,14 | 6,01 | 8,26 | 10,93 |
| 800 | - | - | 2,03 | 2,95 | 4,63 | 6,72 | 9,25 | 12,21 |
| 900 | - | - | - | 3,30 | 5,19 | 7,52 | 10,30 | 13,63 |
| 1000 | - | - | - | - | 5,74 | 8,32 | 11,42 | 15,05 |
| 1120 | - | - | - | - | 6,40 | 9,28 | 12,72 | 16,75 |
| 1250 | - | - | - | - | - | 10,32 | 14,14 | 18,60 |
| 1320 | - | - | - | - | - | - | 14,90 | 19,59 |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | 20,73 |

Приложение 3

Справочное

Теоретическая масса анкерной арматуры

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\* анкерной арматуры , мм | Теоретическая масса анкерной арматуры, кг, исполнений |
|  | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  | Номинальный диаметр резьбы , мм |
|  | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |
| 400 | 4,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 5,24 | 6,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 5,73 | 6,51 | 10,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | 6,27 | 7,05 | 11,48 | 14,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 6,70 | 7,48 | 12,25 | 15,18 | 19,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 7,19 | 7,97 | 13,09 | 16,02 | 20,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 7,68 | 8,46 | 13,92 | 16,85 | 21,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1120 | 8,17 | 9,05 | 14,93 | 17,85 | 23,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1250 | 8,90 | 9,68 | 16,02 | 18,94 | 24,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1320 | 9,25 | 10,03 | 16,63 | 19,53 | 24,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | - | 10,42 | 17,30 | 20,20 | 25,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | - | - | 18,14 | 21,04 | 26,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | - | - | - | 21,88 | 27,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | - | - | - | - | 28,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | - | - | - | - | - | 43,85 | 34,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | 45,78 | 36,07 | 62,82 | 44,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2240 | - | - | - | - | - | 48,10 | 38,39 | 65,72 | 47,05 | 87,01 | 61,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | - | - | - | - | - | 50,62 | 40,91 | 68,90 | 50,21 | 90,66 | 65,33 | 94,37 | 80,73 | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 72,54 | 53,85 | 94,32 | 69,41 | 99,88 | 85,24 | 140,7 | 110,0 | - | - | - | - |
| 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,90 | 74,17 | 104,15 | 90,51 | 147,0 | 116,4 | 181,5 | 134,6 | - | - |
| 3550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,16 | 96,52 | 154,3 | 123,6 | 189,5 | 142,6 | 236,0 | - |
| 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,4 | 131,8 | 198,6 | 151,7 | 245,7 | 313,20 |
| 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208,6 | 161,7 | 256,4 | 337,7 |

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Длина\* трубы ,  | Теоретическая масса трубы, кг, при номинальном диаметре и толщине стенки , мм |
| мм | 60Х3,5 | 89Х4 | 102Х4 | 114Х4,5 | 127Х4,5 | 140Х4,5 | 152Х5 | 168Х5 | 180Х5 | 203Х6 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. |
| 400 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 2,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 2,93 | 5,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | 3,47 | 5,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 3,90 | 6,71 | 7,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 4,39 | 7,55 | 8,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 4,88 | 8,38 | 9,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1120 | 5,47 | 9,38 | 10,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1250 | 6,10 | 10,47 | 12,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1320 | 6,44 | 11,07 | 12,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 6,83 | 11,73 | 13,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | - | 12,58 | 14,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | - | 13,41 | 15,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | - | - | 16,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | - | - | 17,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | 19,34 | 24,30 | - | - | - | - | - | - |
| 2240 | - | - | 21,66 | 27,22 | 30,44 | - | - | - | - | - |
| 2500 | - | - | 24,18 | 30,38 | 33,97 | 37,60 | - | - | - | - |
| 2800 | - | - | - | 30,02 | 38,05 | 42,11 | 50,76 | - | - | - |
| 3150 | - | - | - | - | 42,81 | 47,38 | 57,11 | 63,22 | - | - |
| 3550 | - | - | - | - | - | 53,39 | 64,36 | 71,35 | 76,64 | - |
| 4000 | - | - | - | - | - | - | 72,52 | 80,40 | 86,36 | 116,56 |
| 4500 | - | - | - | - | - | - | - | 90,45 | 97,15 | 131,13 |

Приложение 4

Рекомендуемое

Примеры установки болтов в фундамент

1. Болты изогнутые исполнения 1 устанавливаются до бетонирования фундаментов (пример 1).

2. Болты изогнутые исполнения 2 устанавливаются в колодцах готовых фундаментов с последующим заполнением колодцев бетоном (пример 2).

3. Болты с анкерной плитой исполнений 1-3 устанавливаются до бетонирования фундаментов (примеры 3, 4 и 5).

4. При установке составных болтов исполнений 1 и 2 нижняя шпилька совместно с муфтой и анкерной плитой устанавливается до бетонирования фундамента. Верхняя шпилька ввертывается в муфту и прихватывается сваркой после установки оборудования (пример 6), которое монтируется методом поворота или надвижки.

5. При установке съемных болтов исполнений 1-3 анкерная арматура устанавливается до бетонирования фундаментов, а шпильки - после устройства фундамента (примеры 7-9).

6. Болты прямые и с коническим концом исполнения 1-3 устанавливаются в просверленные скважины готовых фундаментов.

Болты прямые закрепляются с помощью эпоксидного или силоксанового клеев (пример 10) или виброзачеканкой цементно-песчаной смесью (пример 11).

Болты с коническим концом закрепляются с помощью разжимной цанги (пример 12) или цементным раствором при вибропогружении в него шпильки болта (пример 13).

7. Глубина заделки болтов в бетон (размер ), состав и марка бетона фундаментов, цементно-песчаной смеси, цементного раствора и клея назначаются в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример 1 | Пример 2 | **Пример 3** | **Пример 4** | Пример 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пример 6** | **Пример 7** | Пример 8 | **Пример 9** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пример 10** | Пример 11 | **Пример 12** | **Пример 13** |
|  |  |  |  |

1 - фундамент; 2 - подливка; 3 - оборудование или строительная конструкция;

4 - колодец; 5 - бетон на мелком заполнителе; 6 - скважина;

 7 - клеевой состав; 8 - цементно-песчаная смесь; 9 - цементный раствор.

*СОДЕРЖАНИЕ*

1. Конструкция и основные размеры

Типы и конструкция фундаментных болтов

Тип 1 Болты фундаментные изогнутые

Тип 2 Болты фундаментные с анкерной плитой

Тип 3 Болты фундаментные составные

Тип 4 Болты фундаментные съемные

Тип 5 Болт фундаментный прямой

Тип 6 Болты фундаментные с коническим концом

2. Конструкция и размеры шпилек

Шпильки (поз. 1-10 по черт. 1)

3. Конструкция и размеры анкерных плит

Плита анкерная (поз. 11 по черт. 1)

Плита анкерная (поз. 12 по черт. 1)

4. Конструкция и размеры муфты

Муфта (поз. 13 по черт. 1)

5. Конструкция и размеры анкерной арматуры

Арматура анкерная (поз. 14 по черт. 1)

Труба (поз. 1 по черт. 6)

Плита анкерная составная (поз. 2 по черт. 6)

Плита анкерная литая (поз. 3 по черт. 6)

Плита анкерная сварная (поз. 4 по черт. 6)

Ребро (поз. 1 по черт. 10)

Втулка (поз. 2 по черт. 10)

Заглушка (поз. 5 по черт. 6)

6. Конструкция и размеры разжимной цанги

Цанга разжимная (поз. 15 по черт. 1)

7. Конструкция и размеры конической втулки

Втулка коническая (поз. 16 по черт. 1)

8. Конструкция и размеры шайбы

Шайба (поз. 17 по черт. 1)

Приложение 1 (справочное)

Приложение 2 (справочное)

Приложение 3 (справочное). Теоретическая масса анкерной арматуры

Приложение 4 (рекомендуемое). Примеры установки болтов в фундамент

Примеры 1-13